	Ignifugeant
	Matrice
	Méthode de séparation
	Conditions
	Traitement préalable
	Méthode de détection
	LOD
	LOQ

	TBBPA
	Saumon atlantique
	GC
	Gaz vecteur inerte (N2, H2 ou He), 275°C
Phase stationnaire : (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane / diméthylsilicone
	SPE + Acidification
Dérivation : méthylchloroformate / anhydride acétique (formation de Ac-TBBPA)
	EI
	2.6 µg/L
	4.4 µg/L

	
	Phoque commun
	LC
	Phase mobile : MeOH/Eau (1:5), 130°C, pH=8.0
Phase stationnaire : gel de silice avec gpts octadécyles
	SPME
	ESI-MS (meilleure que APCI-MS)
	1,5 µg/L
	2,5 µg/L

	
	Pur
	CE - LVSEP
	Solvant : MeOH
Tension : 30 kV
Capillaire en silice “narrow-bore”
25°C, 50 mbar
	SPE
	DAD (Photodiode, UV : 210, 230 et 370 nm)
	1,0 µg/L
	1,6 µg/L

	HBCD
	Saumon atlantique
	GC
	—
	Extraction : Soxhlet
Purification : GPC + acidification + chromatographie d'adsorption
	MS
	5,92 ng/mL 
(pour la somme 
des 3 isomères)
	10 ng/mL

(pour la somme des 3 isomères)

	
	Graisse animale (poisson)
	UPLC
	Phase mobile : gradient de solvant 
(méthanol, eau, ε acétate d'ammonium)
Phase stationnaire : colonne BEH C18
	Extraction : ASE
Lavage : CPG puis colonne 
de silice multi-couches
	ESI-MS Quattro Premier Triple-Quadruple
	0.15 à 0.25 ng/g 
de graisse
	0.30 à 0.50 ng/g 
de graisse

	
	Poussière intérieure
	LC
	Phase stationnaire : 
C18 à phase inverse
Phase mobile : acétate d'ammonium dans eau/MeOH (1:1) et MeOH
	Extraction: méthode ultrasonique (hexane/acetone, 3:1)
Lavage : Chromatographie d'adsorption en 2 étapes
	ESI-MS/MS
	6 ng/g  
de poussière (pour la somme des 3 diastéréoisomères)
	10 ng/g 
de poussière (pour la somme des 3 diastéréoisomères)


